**Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Część III**

**WA.2600.218.2023**

**Opis przedmiotu zamówienia**

***CZĘŚĆ III:***

1. **Urządzenie wielofunkcyjne klasy XEROX C7125, 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry podstawowe** | |
| Funkcje urządzenia | wielofunkcyjne - drukowanie, skanowanie, kopiowanie |
| Przeznaczenie do druku | tekst i grafika - mono/kolor |
| Format | A3 |
| Maksymalne miesięczne obciążenie | 90 000 - 190 000 str/msc |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| **Parametry drukarek - drukowanie** | |
| Druk w kolorze | tak |
| Technologia druku | Laserowa kolor |
| Automatyczny druk dwustronny (duplex) | Tak |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.] | 25 |
| Szybkość drukowania - kolor (A4) [str. / min.] | 25 |
| Wydajność wkładu mono [stron] | 18500 |
| Wydajność wkładu kolor [stron] | 31300 |
| Rozdzielczość druku - mono [dpi] | 1200x2400 |
| Rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 1200x2400 |
| Czas wydruku 1-wszej strony - mono [sek.] | 6,7 |
| Czas wydruku 1-wszej strony - kolor [sek.] | 8,8 |
| **Parametry skanera** | |
| Skanowanie w kolorze | Tak |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Skanowanie do e-mail | Tak |
| Skanowanie do folderu sieciowego | Tak |
| Skanowanie do pamięci USB | Tak |
| Skanowanie do pliku | Tak |
| Formaty plików skanowania | PDF, PDF/A, JPEG, TIFF |
| Optyczna rozdzielczość skanowania [dpi] | 600x600 |
| **Parametry kopiowania** | |
| Kopiowanie w kolorze | Tak |
| Automatyczne kopiowanie dwustronne | Tak |
| Rozdzielczość kopiowania [dpi] | 600x600 |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego [str./min] | 25 |
| Szybkość kopiowania w kolorze [str./min] | 25 |
| **Obsługa nośników** | |
| Pojemność podajnika głównego [stron] | 520 |
| Maksymalna pojemność podajników [stron] | 3270 |
| Pojemność podajnika automatycznego (ADF) [stron] | 130 |
| Pojemność odbiornika papieru [stron] | 500 |
| Maksymalna gramatura nośników [g/m²] | 256 |
| Ilość podajników w standardzie | 3 |
| Możliwość drukowania na kopertach | Tak |
| Obsługa formatów | A3, A4, A5, B5, koperty |
| Obsługa rodzajów nośników | papier zwykły, papier bond, karton, papier dziurkowany, etykiety, papier firmowy, papier wstępnie zadrukowany, papier makulaturowy, koperty |
| **Komunikacja** | |
| Ethernet - druk w sieci LAN | Tak |
| NFC | Tak |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| **Obsługiwane języki i systemy** | |
| Obsługiwane wersje systemu Windows | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Standardowe języki drukarki | PCL 5e, PCL 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, PostScript |
| Inne uwagi dotyczące obsługiwanych systemów operacyjnych | Windows, 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016. Mac OS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12. UNIX: Mac OS version 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, Citrix, Redhat Enterprise Linux, Fedora |
| **Parametry inne** | |
| Szybkość drukowania - mono (A3) [str. / min.] | 14 |
| Szybkość drukowania - kolor (A3) [str. / min.] | 14 |
| Ekran | Dotykowy, kolorowy LCD |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V), sieciowe AC (110-127V) |
| **Gwarancja** | |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |